采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学后勤保障服务中心扫地车采购项目（二次） 预算金额：100000.00 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数要求** | **数量** | **单位** | **供货产品**  **品牌、型号** | **报价单价**  **（元）** | **另加配件** | **报价单价**  **（元）** | **报价总价**  **（元）** | **备注** |
|  | **挂桶四轮全封闭扫地车** | 一、技术要求  1、4轮扫地车，能直接对接240L环卫垃圾桶，自动升降，垃圾桶升降电机≥2\*70W；配备≥300L大容量滚塑水箱。  2、行走电机≥3000W；滚刷功率≥950W；边刷功率前刷≥ 165W\*2/后刷≥90W\*2；吸尘风机功率≥ 400W\*2；振尘电机功率≥120W\*2。  3、加大前边刷≥700mm\*2(可以自由伸缩）；后边刷≥500mm\*2；主刷长度≥790\*300mm；扫地刷液压控制升降。  4、行走速度≥25KM/H；系统电压≥48V；爬坡能力≥40%。  5、充电时间＜7H，持续工作时间≥7H；锂电池，≥300AH；工作效率≥20000㎡/h  6、外形尺寸不小于（L\W\H）： 3600\*2200\*2600 MM；高压雾炮（遥控器）遥控操作、驾驶室设有倒车影像；轮胎：330\*4（充气轮胎13寸），车重≥1400kg，具有全液压减震系统。  7、双刹车系统:电子刹（可调节刹车距离）机械刹（双碟刹），防溜坡功能，搭配工程车控制器；直流无刷电机差速后桥（电流稳定、不要换碳刷、通过差速器变速）。  二、商务要求  1、所投产品的品牌具有质量管理体系等相关证书。  2、投标人或所投品牌厂家具有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证。  3、投标人或所投品牌厂家具有安全生产标准化证书。  4、投标人或所投品牌具有车辆检测报告，以保证产品质量。  5、投标人或所投品牌需在昆明市具有售后维修点，提供相关证明材料。 | **1** | **台** |  |  |  |  |  |  |
| **特别说明** | | 1、扫地车需为正规厂家品牌，能够提供专业售后维修服务。注：主要部件（驱动电机、电池等）质保期不低于三年，其它部件质保期不低于一年。2、该报价已包含扫地车的发票税费、配送费、运费、调试费等全部费用，以及第一年的扫地刷材料费（不少于4套）。3、报价时须同时报一套扫地刷的价格（4个边刷、一个滚刷）。4、中标单位需承诺提供不少于5年的售后服务（第一年维保免费），同时每年提供至少1次免费车辆保养。5、提供的耗材扫地刷较为耐用（含钢丝），使用寿命不小于3个月。 | | | | | | | | |
| **供货期要求** | | **合同生效后 天** | | | | | | | | |
| **项目总报价** | | **小写（元）： 大写：** | | | | | | | | |

报价单位（盖章）： 法人签字：授权代表签字： 授权代表电话：

日 期：