昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学社区教育管理中心呈贡校区(怡园、憬园、恒园、恬园)、莲华校区学生宿舍楼栋标识标牌制作安装 预算金额：200000.00元以内

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数要求** | **数量** | **单位** | **供货产品**  **品牌、规格、型号** | **供货产品**  **参数偏离情况** | **供货产品生厂商名称** | **报价单价**  **（元）** | **报价总价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 楼栋墙面标识 | 1、规格：1.0mm钛金板焊接切割打磨腐蚀，规格800x1200（mm），厚度5cm。  2、字体采用腐蚀打磨。  3、具体颜色、样式如图如示。  4、安装：打孔安装。安装地点为呈贡校区、莲华校区学生宿舍楼栋2层、3层。  （报价时提交样品小样）  微信图片_20210709180831 | 120 | 块 | 1、规格：1.0mm钛金板焊接切割打磨腐蚀，规格800x1200（mm），厚度5cm。  2、字体采用腐蚀打磨。  3、具体颜色、样式如图所示。 |  |  |  |  | 需要按指定地点安装。  标识牌实际支付金额按实际安装量据实结算。 |
| 2 | 楼栋门厅标牌 | 1、规格：1.0mm钛金板焊接切割打磨腐蚀，规格800x1200（mm），厚度5cm。  2、字体采用腐蚀打磨。  3、具体颜色、样式如图如示。  4、安装：打孔安装。安装地点为呈贡校区、莲华校区学生宿舍门厅顶部。  微信图片_20210709180831 | 49 | 块 | 1、规格：1.0mm钛金板焊接切割打磨腐蚀，规格800x1200（mm），厚度5cm。  2、字体采用腐蚀打磨。  3、具体颜色、样式如图所示。 |  |  |  |  | 1、需要按指定地点安装。  标识牌实际支付金额按实际安装量据实结算。  2、可根据现场位置对标识牌等比例进行微调。 |
| 3 | 楼栋导视牌 | 1、规格：高240cm,  2、工艺：10cm镀锌管切割焊接打磨,箭头铝板切割烤漆贴反光膜。  3、箭头指示条数量根据各园区楼栋数量4-16条不等。  4、具体颜色、样式如图如示。  5、安装：埋地安装。安装地点：呈贡校区、莲华校区各学生住宿园区出入口，报价时提交彩色打印样品。  6c8b3318b3dfdeec9bda399733a27de | 15 | 套 | 1、规格：高240cm,  2、工艺：10cm镀锌管切割焊接打磨,箭头铝板切割烤漆贴反光膜。  3、箭头指示条数量根据各园区楼栋数量4-16条不等。  4、具体颜色、样式如图所示。 |  |  |  |  | 需要按指定地点安装。  标识牌实际支付金额按实际安装量据实结算。 |
| 供货期要求 | | 合同生效后XX天 | | | | | | | | |
| 项目总报价 | | 小写（元）： 大写： | | | | | | | | |

报价单位（盖章）： 法人签字：

授权代表签字： 授权代表电话：

日 期：